|  |
| --- |
| **Plancher préfabriqué en poutrelles béton précontraint et entrevous légers de coffrage simple**  |

**Descriptif succinct (pour DPGF) :**

Plancher non-isolant KP1 pour étage, épaisseur 13+4/16+4/20+4 cm avec poutrelles préfabriquées en béton précontraint avec étais, entrevous légers EMX KP1.

**Descriptif Détaillé (pour CCTP) :**

**Lots gros œuvre**

Mise en œuvre d’un plancher de 17/20/24 cm d’épaisseur, en poutrelles béton précontraint et entrevous légers de coffrage simple.

Le plancher sera constitué de poutrelles en béton précontraint KP1, prévue pour une pose avec étais, dimensionnées suivant les préconisations du fabricant. Il sera constitué d’entrevous légers de coffrage simple, d’une hauteur coffrante de 13/16/20 cm, de type EMX KP1.

La mise en œuvre du plancher se fera conformément à l’Avis Technique CSTB n°3.1/18-957\_V2 et son domaine d’emploi visé.

La dalle de compression sera en béton de type C25/30, d’épaisseur minimale de 4 cm (suivant Avis Technique CSTB 3.1/18-957\_V2 et son domaine d’emploi visé). Elle sera armée d’un treillis soudé sur toute la surface.